C:\Users\srimosaitis\Desktop\EQUIP\05_ESTERILIZACIÓN\Insumos\Lumínico, incendio, seguridad\EDF_1043-BSE_L-I-LE_Nivel 1_R07.dwg,L02a,17/04/2018 12:24:29,srimosaitis,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A0 (841.00 x 1189.00 MM),1000:1,
C:\Users\srimosaitis\Desktop\EQUIP\05_ESTERILIZACIÓN\Insumos\Lumínico, incendio, seguridad\EDF_1043-BSE_L-I-LE_Nivel 1_R07.dwg,I02a,17/04/2018 12:24:57,srimosaitis,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A0 (841.00 x 1189.00 MM),1000:1,
C:\Users\srimosaitis\Desktop\EQUIP\05_ESTERILIZACIÓN\Insumos\Lumínico, incendio, seguridad\EDF_1043-BSE_L-I-LE_Nivel 1_R07.dwg,LE02a,17/04/2018 12:25:25,srimosaitis,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A0 (841.00 x 1189.00 MM),1000:1,
C:\Users\srimosaitis\Desktop\EQUIP\05_ESTERILIZACIÓN\Insumos\Sanitario\14077_BSE_N0_GVD_V12_CV.dwg,Tratamiento de agua,17/04/2018 12:32:26,srimosaitis,DWG To PDF.pc3,ARCH C (24.00 x 18.00 Inches),1:0.001,
W:\Arquitectura\FIDEICOMISO DEL SANATORIO BSE\06_OBRAS\EQUIPAMIENTO CONSULTORÍA GLOBESALUD\[EQUIP] LLAMADOS\03_2018_ESTERILIZACIÓN\Insumos a revisar\Lumínico, incendio, seguridad\EDF_1043-BSE_L-I-LE_Nivel 0_R07.dwg,I01,20/04/2018 11:15:48,srimosaitis,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A0 (841.00 x 1189.00 MM),1000:1,
W:\Arquitectura\FIDEICOMISO DEL SANATORIO BSE\06_OBRAS\EQUIPAMIENTO CONSULTORÍA GLOBESALUD\[EQUIP] LLAMADOS\03_2018_ESTERILIZACIÓN\Insumos a revisar\Lumínico, incendio, seguridad\EDF_1043-BSE_L-I-LE_Nivel 0_R07.dwg,L01,20/04/2018 11:16:08,srimosaitis,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A0 (841.00 x 1189.00 MM),1000:1,
W:\Arquitectura\FIDEICOMISO DEL SANATORIO BSE\06_OBRAS\EQUIPAMIENTO CONSULTORÍA GLOBESALUD\[EQUIP] LLAMADOS\03_2018_ESTERILIZACIÓN\Insumos a revisar\Lumínico, incendio, seguridad\EDF_1043-BSE_L-I-LE_Nivel 0_R07.dwg,LE01,20/04/2018 11:16:28,srimosaitis,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A0 (841.00 x 1189.00 MM),1000:1,
